**1. feladat leírása**

*Alapconfig + IP címzés*

**Sw switch alapconfig:**

idő beállítás és dátum

domain név kereső kikapcsolás

Hostnév: Sw

privilizált jelszó : cisco123

0-ás vonal védelmi jeleszó: cisco123

Jelszavak levédése

összes vonal védelmi jeleszó: cisco123

Jelszavak levédése

Jelszavak titkosítása

A figyelmeztető üzenet legyen a „Maganterulet!” szöveg!

**R router alapconfig:**

idő beállítás és dátum

domain név kereső kikapcsolás

Hostnév: R

privilizált jelszó : cisco123

0-ás vonal védelmi jeleszó: cisco123

Jelszavak levédése

összes vonal védelmi jeleszó: cisco123

Jelszavak levédése

Jelszavak titkosítása

A figyelmeztető üzenet legyen a „Maganterulet!” szöveg!

Az Fa0/0-nak add meg a következő IP-címet: 192.168.100.1 alhálózati maszk pedig 255.255.255.0

Az interfészhez tartozó leírás legyen a hozzá csatlakozó Switch display neve és a fele szöveg (Sw fele)!

**PC1 beállítás:**

Add meg a PC-nek a következő IP címet: 192.168.100.2 az alhálózati maszk 255.255.255.0 alapértelmezett átjáró a router IP-címe.